**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Προϊόν** | **Ποσότητα**  **KG ή LT ή Τεμάχια** | **Τιμή**  **μονάδος**  **(χωρίς ΦΠΑ)** | **Σύνολο** |
| **1** | Τηλεσκοπικό κονταροπρίονο για επαγγελματικής χρήσης, μήκος λάμας 30cm, βάρους μέχρι 7,2 κιλά, κυβισμό τουλάχιστον 30 cm3, ισχύος τουλάχιστον 1,8 HP, Πλευρικό τεντοτήρα –Φρένο αλυσίδας, Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ χωρίς κλειδιά , Αντιδονητικό σύστημα, επέκταση τουλάχιστον 270cm Ενδεικτικού τύπου stihl HT133 ή ισοδύναμου. | **2** |  |  |
| **2** | Κινητήρα Kombi για επαγγελματική χρήση, κυβισμού τουλάχιστον 36,3cm3 , ισχύς τουλάχιστον 1,4Kw, βάρους μέχρι 4,4Kg, | **1** |  |  |
| **3** | Εξάρτημα φραχτοκόπτη ρυθμιζόμενος σε γωνία 0- 145 της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi Συνολικό μήκος κοπής 60 εκ.(HL-KM 145) | **1** |  |  |
| **4** | Εξάρτημα Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi Συνολικό μήκος 126 εκ.(HT-KM) | **1** |  |  |
| **5** | Ελαφριά προέκταση σωλήνα για το σύστημα STIHL Kombi, αποτελούμενη από σωλήνα Carbon και κοίλο άξονα από αλουμίνιο. Επέκταση της εμβέλειας κατά 1 m. | **1** |  |  |
| **6** | Ψαλίδι μπορντούρας κυβισμού τουλάχιστον 21,7cm3 , ισχύς τουλάχιστον 0,6 Kw, βάρους μέχρι 5,3 Kg, μήκος κοπής 60cm, στάθμη ηχοπίεσης μέχρι 94dB, για **επαγγελματική χρήση**, να ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ και 2000/14/ΕΚ και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα, όπως ισχύουν κατά την εκάστοτε ημερομηνία παραγωγής: EN ISO 10517, EN 55012, EN 61000-6-1, Ενδεικτικού τύπου stihl HS 82 R, ή husqarna 522HD60Χ. | **1** |  |  |
| **7** | Χλοοκοπτικό μήχάνημα, αυτοκινούμενο, για **επαγγελματική χρήση** βενζινοκίνητο, ισχύος τουλάχιστον 2,9Kw, κυβισμός τουλάχιστον 179 cm3, εύρους ύψους κοπής τουλάχιστον 25-75 mm τουλάχιστον, πλάτος κοπής 510mm τουλάχιστον, κάδου συλλογής τουλάχιστον 65lt, συμπεριλαμβανομένου κιτ κοπής χορτολιπάσματος, δυνατότητα συλλογής και οπίσθια εκτόξευσης χόρτου, πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή έως 84 dB, Βάρους έως 60Kg,  Μετάδοση κίνησης: Αυτοπροώθηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα Δήλωση συμμόρφωσης με ΕΚ (ενδεικτικού τύπου Husqvarna LC551VBP Ή STIHL RM756GS) | **1** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 17%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** | | | |  |

**(Θέση για σφραγίδα – υπογραφή)**