**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Προϊόν** | **Ποσότητα** | **Τιμή****μονάδος****(χωρίς****ΦΠΑ)** | **Ποσό €** |
| **1** | Πάσσαλοι στήριξης δέντρων Φ6 ύψους 3 μέτρων | **40 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **2** | Πάσσαλοι στήριξης δέντρων Φ5 ύψους 2,5 μέτρων | **40 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **3** | Λάδι δίχρονων κινητήρων. Μερικώς συνθετικό λάδι με ιδιότητες εκκίνηση και καθαρή, άκαπνη καύση ,με αναλογία μείξης 1:50.Συσκευασία έως 5 λίτρων  | **150 ΛΙΤΡΑ** |  |  |
| **4** | Πλήρως συνθετικό λάδι για πολύωρη χρήση με ακραία καταπόνηση, εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες καύσης χωρίς κατάλοιπα, βιοαποδομητικό, πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Αναλογία μείξης 1:50. Συσκευασία 5 λίτρων  | **40 ΛΙΤΡΑ** |  |  |
| **5** | Λάδι αλυσίδας. Μερικώς συνθετικό λιπαντικό. Να εξασφαλίζει εξαιρετική προστασία από φθορά και ρητινοποιήση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είναι ρευστό έως -25o C και παρασκευασμένο από νωπή λάδια υψηλής ποιότητας. Συσκευασία 5 λίτρων  | **100 ΛΙΤΡΑ** |  |  |
| **6** | Φυτικό λάδι αλυσίδας για αλυσοπρίονα, βιοδιασπώμενο, σε συσκευασία ως πέντε λίτρων  | **50 ΛΙΤΡΑ** |  |  |
| **7** | Κεφαλή χορτοκοπτικών 4 εξόδων, ανθεκτική εύκολη στη χρήση και στην αντικατάσταση της μεσινέζας . Το πάνω μέρος να είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και το κάτω μέρος από σκληρό πλαστικό ή αλουμίνιο. Η μεσινέζα να τοποθετείται χωρίς να ανοίξει η κεφαλή. Πάχος μεσινέζας: έως και 4.0mm  | **30 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **8** | Επαγγελματική κεφαλή αλουμινίου jet fit 4 εξόδων, κατάλληλη για θαμνοκοπτικά μεγαλύτερα από 40 cc,4 κλωστών, εύκολη τοποθέτηση κομμένων τεμαχίων κλωστών. | **4 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **9** | Ύφασμα εδαφοκάλυψης Μαύρο 100gr 4Χ100μέτρα | **400 M2**  |  |  |
| **10** | Νήμα μεσινέζας, επαγγελματικής χρήσηςΜεσινέζα κατάλληλη για χοντρά χόρτα και πυκνή βλάστηση. Το σχήμα της να είναι στριφτό ή τετράγωνο ώστε να είναι πιο σταθερή και πιο ανθεκτική όταν βρίσκει σε σκληρό σημείο. Να είναι κατά το δυνατόν αθόρυβη, αποδοτική, επαγγελματική, ανωτέρας ποιότητας, πάχος 4mm. Κατασκευασμένη από 2 διαφορετικά υλικά για μέγιστη αντοχή.  | **3000 ΜΕΤΡΑ** |  |  |
| **11** | Αλυσίδα για λάμα βήματος1/4P’’- 64 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm- λάμας μήκους 30cm. | **20 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **12** | Αλυσίδα για λάμα, βήματος 3/8- 44 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm- λάμας μήκους 30cm. | **8 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **13** | Δίσκος τροχιστικού αλυσίδας 145Χ22,2Χ3,2 (εξωτερική διάμετροςΧοπήΧπάχος) | **1 ΤΕΜΑΧΙΟ**  |  |  |
| **14** | Δίσκος τροχιστικού αλυσίδας 145Χ22,2Χ4,7 (εξωτερική διάμετροςΧοπήΧπάχος | **3 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **15** | * Γάντια εργασίας από νάυλον ύφανσης 15 gauge με επικάλυψη νιτριλίου στα 3/4 της επιφάνειας του γαντιού
* Αδιαβροχοποιημένο ύφασμα, τέλεια εφαρμογή στο χέρι
* Αντιολισθητική επιφάνεια στην παλάμη για καλύτερο κράτημα και αντοχή στο κόψιμο
* Ύφανση με επικάλυψη micro foam στην παλάμη που επιτρέπει την αναπνοή του χεριού
* Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση και πιο βαριές εργασίες
* Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 3, 2. Πρότυπα : ΕΝ 388. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους.
 | **60 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **16** | * Γάντια εργασίας με ύφασμα από ίνες μπαμπού (bamboo)
* Παλάμη με επικάλυψη φυσικού λάτεξ - αδιαβροχοποιημένο ύφασμα - τέλεια εφαρμογή στο χέρι
* Να είναι κατάλληλο για όλες τις κηπουρικές εργασίες
* Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 3, 1. Πρότυπα : ΕΝ 388. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος,.
 | **60 ΤΕΜΑΧΙΑ**  |  |  |
| **17** | Εύκαμπτο νήμα πρόσδεσης χονδρό, διαμέτρου 6-7 χιλ, συσκευασία ενός κιλού. (λάστιχο PVC ή αλλιώς κορδόνι δενδροκομίας) | **20 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **18** | Εύκαμπτο νήμα πρόσδεσης χονδρό, διαμέτρου 5 χιλ, συσκευασία ενός κιλού. (λάστιχο PVC ή αλλιώς κορδόνι δενδροκομίας) | **10 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **19** | Ιμάντα ανύψωσης με πλάτος τουλάχιστον 90mm,αντοχή τουλάχιστον 3 τόνους σε κάθετη ανύψωση, διπλοραμμένος, με ενισχυμένες θηλειές. Μήκος ιμάντα 6 μέτρα.  | **2 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **20** | Δίχτυ σκίασης πράσινο αντιανεμικό 60-65% σκίαση 5x50m 250 τ.μ.  | **500 Μ2** |  |  |
| **21** | Επαγγελματικά γάντια προστασίας από κοπή αλυσοπρίονου | **6 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **22** | Ιμάντας θαμνοκοπτικών, Διπλός – ρυθμιζόμενος και να διαθέτει σφουγγαράκια.  | **5 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **23** | Πλαστικό καπάκι για σύστημα Combi της STIHL. Κωδικός προϊόντος 4140 791 7207 | **20** **ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **24** | Αλκαλική μπαταρία 9V  | **25 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **25** | Φίλτρο αέρα για φυσητήρα μάρκας husvarna 525ΒΧ  | **10 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **26** | Κάλυμα του φίλτρου αέρα για φυσητήρα μάρκας husvarna 525BX  | **2 ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |
| **27** | Τροφή σε μορφή πέλλετ ή extruded | **200 ΚΙΛΑ** |  |  |
|  **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  **Φ.Π.Α. 17%** |  |
|  **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |  |