|  |
| --- |
| **Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α** |
| Στοιχεία επιχείρησης : ………………………………………………………….……………………………………..…………………. |
| e-mail : …………………………..….……………….…………………………………… fax : …………………..…...…………….…… |
|  |
| **«Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων υφιστάμενων παιδικών χαρών»** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή Είδους** | **Μ/Μ** | **Τεμάχια** | **Τιμή Μονάδος** | **Σύνολο** |
| 1 | Τραμπάλα νηπίων HPL ή ισοδύναμο | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ατομική τραμπάλα νηπίων - παίδων HPL ή ισοδύναμο | τεμ | 3 |  |  |
| 3 | Διθέσια τραμπάλα δυο ελατηρίων ή ισοδύναμο | τεμ | 5 |  |  |
| 4 | Τσουλήθρα νηπίων γωνιακή διάταξη με ύψος πτώσης 60εκ. HPL ή ισοδύναμο | τεμ | 2 |  |  |
| 5 | Τούνελ νηπίων με μορφή μανιτάρι HPL ή ισοδύναμο | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Μύλος χωρίς καθίσματα | τεμ | 3 |  |  |
| 7 | Διθέσια κούνια νηπίων-παίδων ξύλινη μεταλλική ή ισοδύναμο | τεμ | 3 |  |  |
| 8 | Διθέσια κούνια παίδων ξύλινη μεταλλική ή ισοδύναμο | τεμ | 2 |  |  |
| 9 | Σπιτάκι δραστηριοτήτων νηπίων HPL | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Σύνθετο κατασκευή νηπίων-παίδων με δυο τσουλήθρες και αναρρίχηση | τεμ | 2 |  |  |
| 11 | Σύνθετη κατασκευή με τσουλήθρα, αναρρίχηση, κατάβαση και μπαλκόνι HPL ή ισοδύναμο | τεμ | 2 |  |  |
| 12 | Σύνθετο όργανο δραστηριοτήτων νηπίων με τσουλήθρα και τούνελ | τεμ | 2 |  |  |
| 13 | Δάπεδο ασφαλείας πάχους 5εκ. | τμ | 613 |  |  |
| 14 | Δάπεδο ασφαλείας πάχους 5εκ. χωρίς υπόβαση | τμ | 151 |  |  |
| 15 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κήπου | μμ | 72 |  |  |
| 16 | Σιδηρά θερμογαλβανισμένα κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, από ευθύγραμμες ράβδους. | μμ | 61 |  |  |
| 17 | Μεταλλικοί θερμογαλβανισμένοι ορθοστάτες | τεμ | 37 |  |  |
| 18 | Θύρα θερμογαλβανισμένη από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών | τεμ | 1 |  |  |
| 19 | Κυλινδρικός επιδαπέδιος μεταλλικός κάδος με καπάκι | τεμ | 4 |  |  |
| 20 | Καθιστικά με πλάτη και χειρολαβές, με μεταλλικό σκελετό και δοκίδες φυσικού ξύλου | τεμ | 5 |  |  |
| 21 | Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς | τεμ | 5 |  |  |
| 22 | Κούνια ξύλινη τύπου φωλιά ή ισοδύναμο Υ. Πτ. 1,40μ | τεμ | 1 |  |  |
| 23 | Τσουλήθρα με μορφή ελέφαντα HPL ή ισοδύναμο | τεμ | 1 |  |  |
| 24 | Δάπεδο ασφαλείας EPDM πάχους 4,5εκ. χωρις υπόβαση Υ. Πτ. 1,40μ | τεμ | 119 |  |  |
| 25 | Δάπεδο ασφαλείας EPDM πάχους 4.0εκ., Υ. Πτ. 1,30μ με υπόβαση | τμ | 77 |  |  |
| 26 | Βότσαλων ποταμού διαμέτρου 2-8 mm | κμ | 25,2 |  |  |
| 27 | Ελαστικά προστατευτικά κράσπεδα 100x25x5 εκ | μμ | 49 |  |  |
| 28 | Γενικές εργασίες διαμόρφωσης, αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενου εξοπλισμού -Πιστοποίηση Παιδικών χαρών | κατ' αποκοπή | 1 |  |  |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **ΦΠΑ (17%)** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |

 |

Ημερομηνία …………………………………

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**