**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ** | **Ποσότητα** | **Τιμή τεμαχίου** | **Σύνολο** |
| ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ : Κινητήρα βενζίνης Ισχύος τουλάχιστον 2,7HP Κυβισμό τουλάχιστον 48cm3 Βάρους μέχρι 8 κιλά Όσο το δυνατό μικρότερη στάθμη κραδασμών.Όσο το δυνατό μικρότερη στάθμη ηχοπίεσηςΕπώνυμου κατασκευαστικού οίκουΕνδεικτικού τύπου Kawasaki TJ 53E. | **8** |  |  |
| ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ: Κινητήρα βενζίνηςΒάρος μέχρι 4,5 κιλά Ισχύος τουλάχιστον 1 HPΚυβισμό τουλάχιστον 25 cm3 Όσο το δυνατό μικρότερη στάθμη κραδασμών.Όσο το δυνατό μικρότερη στάθμη ηχοπίεσηςΕπαγγελματικής χρήσηςΕνδεικτικού τύπου husqvarva 525BX.  | **5** |  |  |
| Ρυθμιζόμενη μεταλλική σκούπα – τσουγκράνα γκαζόν με 22 δόντια και κοντάρι.Με σφικτήρα για τοποθέτηση κονταριούΕνδεικτικού τύπου DEHCO | **40** |  |  |
| Τηλεσκοπικό ΑλυσοπρίονοΜήκος κοπής 30 εκΒάρους μέχρι 6 κιλά Κυβισμό τουλάχιστον 25 cm3 Ισχύος τουλάχιστον 1,3 HP Πλευρικό τεντοτήρα – Φρένο αλυσίδας Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ χωρίς κλειδιά Αντιδονητικό σύστημαΕνδεικτικού τύπου husqvarva 525BX ή ισοδύναμου | **1** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |
| **ΦΠΑ** |  | **17%** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |