**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ** | **Ποσότητα** | **Τιμή τεμαχίου** | **Σύνολο** |
| ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ : Κινητήρα βενζίνης  Ισχύος τουλάχιστον 2,7HP  Κυβισμό τουλάχιστον 48cm3  Βάρους μέχρι 8 κιλά  Όσο το δυνατό μικρότερη στάθμη κραδασμών.  Όσο το δυνατό μικρότερη στάθμη ηχοπίεσης  Επώνυμου κατασκευαστικού οίκου  Ενδεικτικού τύπου Kawasaki TJ 53E. | **8** |  |  |
| ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ: Κινητήρα βενζίνης  Βάρος μέχρι 4,5 κιλά  Ισχύος τουλάχιστον 1 HP  Κυβισμό τουλάχιστον 25 cm3  Όσο το δυνατό μικρότερη στάθμη κραδασμών.  Όσο το δυνατό μικρότερη στάθμη ηχοπίεσης  Επαγγελματικής χρήσης  Ενδεικτικού τύπου husqvarva 525BX. | **5** |  |  |
| Ρυθμιζόμενη μεταλλική σκούπα – τσουγκράνα γκαζόν με 22 δόντια και κοντάρι.  Με σφικτήρα για τοποθέτηση κονταριού  Ενδεικτικού τύπου DEHCO | **40** |  |  |
| Τηλεσκοπικό Αλυσοπρίονο  Μήκος κοπής 30 εκ  Βάρους μέχρι 6 κιλά  Κυβισμό τουλάχιστον 25 cm3  Ισχύος τουλάχιστον 1,3 HP  Πλευρικό τεντοτήρα – Φρένο αλυσίδας  Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ χωρίς κλειδιά  Αντιδονητικό σύστημα  Ενδεικτικού τύπου husqvarva 525BX ή ισοδύναμου | **1** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |
| **ΦΠΑ** |  | **17%** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |