ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………..

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ :…………………………………..………………………………………………………..

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………………………………………………………….

E\_mail: ………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Είδος-Περιγραφή** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)** | **Μερική δαπάνη****(χωρίς Φ.Π.Α.)** |
| 1 | Καρούλι με ταινία Teflon, κατάλληλο για τη στεγανοποίηση πλαστικών υδραυλικών συνδέσεων μήκους 10m | Τεμ. | **20** |  |  |
| 2 | Λάστιχο ποτίσματος 3/4'' | ΜΜ | **100** |  |  |
| 3 | Πλήρως βυθιζόμενη αντλία ακάθαρτου νερού | Τεμ. | **1** |  |  |
| 4 | Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος Rainbird WP1 JTV με ηλεκτροβάνα  | Τεμ. | **15** |  |  |
| 5 | Λάστιχο Φ50 HDPE 10 Atm | ΜΜ | **30** |  |  |
| 6 | Σωλήνας πολυαιθυλενίου LDPE 6 atm Φ25 | ΜΜ | **200** |  |  |
| 7 | Σωλήνας πολυαιθυλενίου LDPE 6 atm Φ20 | ΜΜ | **200** |  |  |
| 8 | Σωλήνας πολυαιθυλενίου LDPE 6 atm Φ20 χρώματος καφέ  | ΜΜ | **200** |  |  |
| 9 | Μπαταρία αλκαλική 9V | Τεμ. | **30** |  |  |
| 10 | Αναδυόμενος γραναζωτός εκτοξευτήρας 10cm ρυθμιζόμενου τόξου ¾’’ σπείρωμα, ακτίνας 6,7 -15,9 m συμπεριλαμβανομένων των ακροφυσίων (τύπου Hunter pgp) | Τεμ. | **20** |  |  |
| **Μερικό Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.** |  |
| **Φ.Π.Α. 17%** |  |
| **Γενικό σύνολο προμήθειας** |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή - Σφραγίδα