

|  |
| --- |
| **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Προϊόν** | **Ποσότητα**  **Τεμάχια** | **Τιμή**  **μονάδος (€)**  **(χωρίς ΦΠΑ)** | **Μερικό**  **Σύνολο (€)**  **(χωρίς ΦΠΑ)** |
| **1** | Κλαδευτήρι επαγγελματικό Ανθεκτικό κατασκευή από ατσάλι. Μήκος 21 εκ. Βάρος μέχρι 290γρ. Δυνατότητα κοπής 25 χιλ. Ενδεικτικού τύπου Lowe ή ισοδύναμου. | **5 τεμάχια** |  |  |
| **2** | Κλαδευτήρι πτυσσόμενο κλάδου ίσιο 70 cm για επαγγελματική χρήση. Δυνατότητα κοπής 40 mm. Εργονομική λαβή για άνετο κόψιμο. Υψηλής αντοχής λεπίδα. Ενδεικτικού τύπου Benman code 77002 | **4 τεμάχια** |  |  |
| **3** | Κλαδευτήρι πολλαπλών χρήσεων. Μήκος μέχρι 23 εκ. Βάρος μέχρι 330 γρ. Μέγιστη διάμετρος κοπής 25 χιλ. | **14 τεμάχια** |  |  |
| **4** | Μάσκα χορτοκοπτικού επαγγελματική. Κάλυμμα κεφαλής με μεταλλική σήτα και ρύθμιση κεφαλής. Μήκος σήτας 39 cm και ύψος 20 cm. Η σήτα να μπορεί να αφαιρεθεί για το καθαρισμό της. | **20 τεμάχια** |  |  |
| **5** | Ιμάντα θαμνοκοπτικού, Διπλός ρυθμιζόμενος, να διαθέτει μαξιλαράκια, για επαγγελματική χρήση. | **2 τεμάχια** |  |  |
| **6** | Διπλό Ιμάντα θαμνοκοπτικού | **10 τεμάχια** |  |  |
| **7** | Επαγγελματικά γάντια προστασίας από κοπή αλυσοπρίονου | **5 τεμάχια** |  |  |
| **8** | Φαράσι τζακιού με κοντάρι Κατασκευασμένο από ενιαίο κομμάτι ατσαλιού για περισσότερη δύναμη και αντοχή. Με άνοιγμα για υποδοχή κονταριού και τρύπα για στήριξη του κονταριού με βίδα. Μήκος 170mm | **20 τεμάχια** |  |  |
| **9** | Ψεκαστήρας προπιέσεως χειρός 5.0 L. Επαγγελματικού επιπέδου  Στιβαρό, ημιδιαφανές δοχείο πλήρωσης με μεγάλη διάρκεια ζωής  Εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού, περιστρεφόμενο ακροφύσιο  Μεγάλη αντλία με έμβολο  Βαλβίδα υπερπίεσης για αντιστάθμιση της πίεσης  Εργονομική λαβή. Με καλύπτρα ζιζανιοκτονίας. Ενδεικτικού τύπου Solo 456 -PRO LINE | **1 τεμάχια** |  |  |
| **10** | Ψεκαστήρας προπιέσεως επινώτιος 20 L. Εμβολοφόρος αντλία, Ρυθμιζόμενη πίεση. Με καμπάνα ζιζανιοκτονίας Ενδεικτικού τύπου Solo 435C -COMFORT LINE | **1 τεμάχια** |  |  |
| **11** | Επαγγελματικό ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος  Δυνατότητα κοπής τουλάχιστον 35χιλ. Βάρος μέχρι 680 γρ. Να περιλαμβάνει μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 9 ώρες, φορτιστή, ζώνη, θήκη και λάστιχο μπράτσου. | **1 τεμάχια** |  |  |
| **12** | Προστατευτικά γυαλιά αχρωμα με μεγάλη περιοχή προστασίας. κρύσταλλα με 100% προστασία από την υπεριώδη ακτίνοβολία. Αντιχαρακτική εξωτερική | **10 τεμάχια** |  |  |
| **13** | Τάπα τεπόζιτου βενζίνης για αλυσοπρίονο Stihl | **6 τεμάχια** |  |  |
| **14** | Τάπα λαδιού για αλυσοπρίονο Stihl | **6 τεμάχια** |  |  |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 17%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** | | | |  |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

Υπογραφή - Σφραγίδα